# ok_guide=y : guidage active
ok_guide=_AUTO_ : DEFFAULT = n
#
guide_u= y
guide_v= y
guide_T= n
guide_P= n
guide_Q= n
guide_BL=n

ini_anal=n
#default_tau_min_uv=0.0208333=30min outside -> 0.25=6h -> 0.1667=4h -> 0.08333=2h -> 0.041666
#default_tau_max_uv=0.125=3h inside -> 10=10d -> 1.5 -> 1 -> 0.5 -> 0.25
tau_min_u=0.0208333
tau_max_u=10
tau_min_v=0.0208333
tau_max_v=10
#tau_min_T=0.0208333
#tau_max_T=10


